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AFAD Veri Kabul, Kritik Altyapı Taksonomi Eşleme ve Çoklu Tehlike Entegrasyon Raporu
Dirençli İzmir: Afet Risklerinin Azaltımı İçin Stratejik ve Kapsayıcı Bir Yaklaşım Projesi
Ekim 2026
	Bu faaliyet, Avrupa Birliği tarafından Teknik Yardım Finansman Aracı (TAFF) kapsamında finanse edilmekte ve Dünya Bankası tarafından, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile koordineli olarak yürütülmektedir.


Taslak — Dünya Bankası onayına (clearance) tabidir. Resmî Kullanım.
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YÖNETİCİ ÖZETİ
Bu rapor; Dünya Bankası koordinasyonunda, Avrupa Birliği Teknik Yardım Finansman Aracı (TAFF) desteğiyle ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) işbirliğinde yürütülen “Dirençli İzmir: Afet Risklerinin Azaltımı İçin Stratejik ve Kapsayıcı Bir Yaklaşım Projesi” kapsamında, AFAD ve paydaş kurumlardan intikal eden 2,15 GB hacmindeki kurumsal veri paketinin (Direncli İzmir Veri.zip) kabul, ayıklama, doğrulama, mekânsal taksonomi eşleme ve platform entegrasyon süreçlerini belgelemektedir.
Son teknik koordinasyon toplantısında alınan kararlar doğrultusunda: 1. Terminoloji ve Taksonomi Uyumu: Kritik altyapı sınıflandırması, AFAD’ın resmî sektör terminolojisine (Kritik Altyapı Sektörleri ve Yer Alan Yapılar_v2 ve Kritik_Altyapılar_Taxonomi_Analizler) tam uyumlu hale getirilmiş; mevcut geniş liste proje amaçları doğrultusunda 9 stratejik sektör ve 8 analiz katmanı olarak netleştirilmiştir. 2. Kritik Veri Boşluklarının Kapatılması: Projenin başlangıcından bu yana veri talep kütüğünde (DATA-1) “C” (eksik/beklenen) derecesiyle yer alan diri fay hatları, yaşam destek şebekeleri (enerji, doğalgaz, içme suyu), sağlık tesisleri, köprü/sanat yapıları ve 2020 Samos–İzmir depremi hasar tespit verileri CBS ortamına aktarılarak A (karar destek kalitesi) düzeyine yükseltilmiştir. 3. Mekânsal Ölçek Esnekliği ve Mahalle Düzeyi: Analizler il geneli (30 ilçe) ve makro koridor ölçeğinde ele alınırken, karar destek çıktılarında 1.317 mahalle ölçeğine inilerek her mahallenin kritik altyapı varlığı ve deprem hasar profili tekil olarak sayısallaştırılmıştır. 4. Uzman Eşleşmesi ve İş Akışı: Gelen veriler ilgili alan uzmanlarına (Deprem/Fay: Hasan Sözbilir; Taşkın/Hidroloji: Egemen Aras & Uğur Serencam; NaTech/Kritik Varlık: Onur Pekcan; Mekânsal Modelleme & Karar Destek: Hilmi Evren Erdin; FGB/Ekonomi: İsmail Çağrı Özcan) paylaştırılmış, çoklu tehlike modelinin veri akış mimarisi kurulmuştur. 5. Canlı Karar Destek Platformu (v3.8) Entegrasyonu: Ayıklanan 991 kritik altyapı nokta tesisi, 1.157 iletim/şebeke hattı, 1.102 MTA 2026 diri fay segmenti ve 1.710 ağır/orta hasarlı deprem binası https://geophilo.com/resilient-izmir/ canlı web platformuna interaktif katmanlar ve filtreler olarak entegre edilmiştir.

BÖLÜM 1: KURUMSAL BAĞLAM, TOPLANTI KARARLARI VE DÜNYA BANKASI GERİ BİLDİRİMLERİ
1.1. Dünya Bankası Temmuz Taslak Raporu Açıklamaları ve Düzeltmeler
Dünya Bankası Görev Ekibi Liderliği (TTL) ve teknik inceleme uzmanları tarafından iletilen geri bildirimler incelenmiş ve sistem geneline aşağıdaki şekilde yansıtılmıştır: - Resmî Proje İsmi: Raporlarda ve karar destek arayüzlerinde projenin Türkçe adı, kurumsal mutabakat uyarınca “Dirençli İzmir: Afet Risklerinin Azaltımı İçin Stratejik ve Kapsayıcı Bir Yaklaşım Projesi” olarak standardize edilmiştir. - Uzman Görev Dağılımı ve Afet Odakları: Heyelan analizlerinin Hasan Sözbilir Hoca, Taşkın analizlerinin Egemen Aras Hoca tarafından yürütüleceği; Hilmi Evren Erdin koordinasyonundaki kentsel planlama ve mekânsal analiz ekibinin ise ana omurga olarak Deprem afeti odaklı çoklu tehlike sentezine, kentsel sistem kırılganlığına ve mahalle ölçeğinde karar destek modeline yoğunlaşacağı teyit edilmiştir. - Fayda-Maliyet Analizi (CBA): Proje kapsamındaki CBA metodolojisinin doğrudan Dünya Bankası standartlarındaki “Fayda-Maliyet Analizi / Triple Dividend (Üçlü Temettü)” çerçevesine karşılık geldiği ve İsmail Çağrı Özcan tarafından yürütülecek ekonomik değerleme modülüyle tam örtüştüğü tescil edilmiştir.
1.2. AFAD Teknik Koordinasyon Toplantısı ve Alınan Kararlar
Gerçekleştirilen teknik koordinasyon toplantısında alınan ve işbu rapor ile operasyonelleştirilen kararlar şunlardır: - Kritik Altyapı Setinin Kesinleştirilmesi: AFAD’ın resmî sektör terminolojisine uyum sağlanarak kritik altyapı varlıklarının 9 ana sektör altında toplanması ve analiz katmanlarının netleştirilmesi. - Ön İşleme ve Uzman Dağıtımı: Ham verilerin tek bir merkezde (Koordinasyon Veri Havuzunda) ayıklanıp standart CBS formatlarına dönüştürüldükten sonra ilgili hocalara iletilmesi. - Ortak Veri Paylaşım Alanı: Veri gizliliği ve versiyon karmaşasını önlemek üzere bulut ortamında (Drive & Proje CBS Deposu) yetkilendirilmiş erişim alanının kurulması. - Gantt Takvimi ve 31 Aralık Hedefi: Çalışmaların 31 Aralık 2026 nihai teslim takvimine göre güncellenmesi ve ilerlemenin deliverable bazında takip edilmesi.

BÖLÜM 2: AFAD KRİTİK ALTYAPI TAKSONOMİSİ VE ANALİZ KATMANLARI
2.1. Dokuz Kritik Altyapı Sektörü (Seviye 1–3 Eşleşmesi)
Toplantıda mutabık kalınan ve Kritik_Altyapılar_Taxonomi_Analizler.xlsx belgesinde detaylandırılan taksonomi doğrultusunda İzmir genelinde tespit edilen ve sisteme işlenen varlık tipleri Tablo 1’de özetlenmiştir:
Tablo 1: Kritik Altyapı Sektörleri, Alt Sistemleri ve İzmir Envanter Varlıkları
	Seviye 1: Sektör
	Seviye 2: Alt Sistem
	Seviye 3: Varlık / Bileşen Tipi
	Geometri
	İzmir Envanteri Kapsamı
	Veri Sağlayıcı

	1. Enerji
	Elektrik İletim
	Ana Trafo Merkezi / Şalt Sahası
	Nokta
	109 Trafo Merkezi
	TEİAŞ 3. Bölge

	
	Elektrik İletim
	Yüksek Gerilim İletim Hattı (EİH)
	Çizgi
	128 Hat Segmenti
	TEİAŞ 3. Bölge

	
	Elektrik Dağıtım
	Yeraltı Kablo Hatları
	Çizgi
	170 Kablo Hattı
	TEİAŞ 3. Bölge

	
	Doğal Gaz
	Yüksek Basınç İletim Boru Hattı
	Çizgi
	28 Ana Hat Kesimi
	BOTAŞ / AYDES

	2. Ulaştırma
	Karayolu
	Farklı Seviyeli Kavşak & Düğüm
	Nokta
	115 Stratejik Kavşak
	KGM 2. Bölge

	
	Karayolu
	Karayolu Tüneli
	Nokta/Çizgi
	6 Tünel (Selatin, Bayraklı vb.)
	KGM 2. Bölge

	
	Karayolu
	Otoyol ve Devlet Yolu Köprüleri
	Nokta/Varlık
	983 Köprü / Viyadük
	KGM 2. Bölge

	
	Havayolu
	Havalimanı / Askeri Meydan
	Nokta/Poligon
	4 Havalimanı (ADB, Çiğli, Kaklıç, Selçuk)
	DHMİ / AYDES

	
	Denizyolu
	Konteyner Limanı & Terminaller
	Nokta/Poligon
	6 Liman (Alsancak, Nemrut, Çeşme vb.)
	TCDD / AYDES

	
	Demiryolu
	Hat Kesimleri & Hemzemin Geçitler
	Çizgi/Nokta
	TCDD & İZBAN Ağı
	TCDD / AYDES

	3. Bilgi ve İletişim
	Telekom & Veri
	Santral Düğümleri & Kuleler
	Nokta
	Stratejik İletişim Noktaları
	AYDES Tesisler

	4. Afet Lojistiği
	Lojistik Depolar
	Acil Barınma & İkmal Rezervleri
	Nokta/Poligon
	ABEP Lojistik Alanları
	AFAD / İBB

	5. Su ve Atıksu
	Su Kaynağı/Depo
	Barajlar ve Rezervuarlar
	Nokta/Poligon
	8 Baraj (Tahtalı, Balçova vb.)
	DSİ 2. Bölge

	
	Su İsale
	Çelik Ana İsale İletim Hatları
	Çizgi
	29.464 Segment (1.450 km)
	İZSU

	
	Taşkın Koruma
	İşletmedeki Taşkın Koruma Yapıları
	Çizgi
	1.001 Dere Islah Tesisi
	DSİ 2. Bölge

	
	Taşkın Erken Uyarı
	AGİ ve TEUS İstasyonları
	Nokta
	22 AGİ + 3 TEUS İstasyonu
	DSİ Genel Müd.

	6. Sağlık
	Yataklı Sağlık
	Hastaneler (Şehir, Üniversite, Devlet)
	Nokta
	66 Hastane (Tam Koordinatlı)
	İl Sağlık / AFAD

	
	Acil Sağlık
	112 Acil Sağlık Hizmet İstasyonları
	Nokta
	129 İstasyon (Tüm İlçeler)
	İl Sağlık / AFAD

	
	Birinci Basamak
	Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) & TSM
	Nokta
	497 Hizmet Binası
	İl Sağlık / AFAD

	7. Afet Yönetimi
	Koordinasyon
	AFAD AADYM, GAMER, AKOM
	Nokta
	13 Karar & Komuta Merkezi
	AFAD / Valilik

	
	Müdahale & İtfaiye
	İtfaiye Daire Başkanlığı Merkezleri
	Nokta
	11 İtfaiye Grup Amirliği
	İBB İtfaiye

	
	Toplanma Alanı
	Resmî Afet Toplanma Alanları
	Poligon/Nokta
	2.428 Tescilli Toplanma Alanı
	AFAD / İBB

	8. Kritik Sanayi
	BEKRA / NaTech
	Rafineri, Petrokimya, LNG Terminali
	Nokta/Poligon
	8 Üst Düzey BEKRA Tesisi
	ÇŞİDB / AYDES

	9. Gıda Tedariki
	Gıda Dağıtım
	Toptancı Halleri & Soğuk Zincir
	Nokta
	5 Büyükşehir Toptancı Hali
	Ticaret İl Müd.


2.2. Çoklu Tehlike Kapsamındaki Sekiz Analiz Katmanı
Her kritik varlık tipi için aşağıdaki 8 analiz katmanı işletilmektedir: 1. Tehlike (Hazard): Varlığın maruz kaldığı sismik ivme (PGA 475Y), diri fay tampon bölgesi mesafesi (500m / 2km), taşkın debisi ve kütle hareketi duyarlılığı. 2. Maruziyet (Exposure): Varlığın hizmet verdiği nüfus büyüklüğü, hinterlandı ve etki alanı. 3. Fiziksel Kırılganlık (Vulnerability): Taşıyıcı sistem tipi, yapım yılı (1999 öncesi/sonrası), zemin büyütmesi (Vs30) ve rezonans duyarlılığı. 4. Fonksiyon Kaybı (Functional Loss): Hizmet kapasitesindeki düşüş, yatak/hasta transfer kesintisi, enerji/su arz kesintisi. 5. Sistemik Kritiklik (Systemic Criticality): Ağ üzerindeki merkeziyet derecesi, Tek Hata Noktası (SPoF) niteliği ve yedeklilik durumu. 6. Bağımlılık ve Karşılıklı Bağımlılık (Dependencies): Enerji kesintisinin su pompa istasyonlarına ve hastanelere etkisi; yol kapanmasının lojistik tedariğe etkisi. 7. İyileşme ve Hizmet Sürekliliği (Recovery): Onarım süresi, alternatif işletmeye alma hızı ve iş sürekliliği planı mevcudiyeti. 8. NaTech Niteliği (Natural-Hazard-Triggered Technological Disasters): Doğal tehlikenin tesis üzerinde yaratabileceği ikincil yangın, patlama veya toksik gaz salınımı potansiyeli.

BÖLÜM 3: GELEN VERİLERİN TANE TANE AYIKLANMASI VE CBS ENTEGRASYON SONUÇLARI
3.1. Sağlık Sektörü Envanteri (66 Hastane, 129 112 İstasyonu, 497 ASM)
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve AFAD koordinasyonunda temin edilen sağlık envanteri, kentin afet anındaki tıbbi müdahale kapasitesini eksiksiz olarak ortaya koymaktadır: - Hastaneler (66 Adet): İzmir Şehir Hastanesi (Bayraklı - 2.060 yatak), Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (Bornova - 1.800 yatak), Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (İnciraltı - 1.100 yatak), Tepecik EAH, Bozyaka EAH, Yeşilyurt Atatürk EAH başta olmak üzere kamu, üniversite ve özel hastanelerin tamamı CBS katmanına dönüştürülmüştür. - 112 Acil Sağlık İstasyonları (129 Adet): 30 ilçenin tamamında ambulans çıkış noktaları ve triyaj merkezleri koordinatlandırılmıştır. - Birinci Basamak ASM/TSM (497 Adet): Mahalle ölçeğinde yerel sağlık sürekliliğini sağlayan aile sağlığı merkezleri sisteme işlenmiştir.
3.2. Enerji Altyapısı (109 Trafo, 128 İletim Hattı, 28 BOTAŞ Doğalgaz Hattı)
Kentin can damarı olan enerji iletim ve gaz dağıtım omurgası modellenmiştir: - TEİAŞ Trafo Merkezleri: 109 adet 154 kV ve 380 kV yüksek gerilim indirici trafo merkezi (Aliağa, Bornova, Işıklar, Salihler, Uzundere vb.) düğüm noktası olarak haritalandırılmıştır. - TEİAŞ İletim Hatları: 128 adet havai yüksek gerilim enerji iletim hattı (EİH) çizgi geometrisinde WGS84 GeoJSON olarak optimize edilmiştir. - BOTAŞ Doğal Gaz İletim Boru Hatları: Aliağa LNG Terminali çıkışı, Menemen-Bornova aksı, Kemalpaşa ve Torbalı sanayi kollarını besleyen 28 yüksek basınçlı ana boru hattı sisteme aktarılmıştır.
3.3. Ulaştırma Altyapısı ve Sanat Yapıları (115 Kavşak, 6 Tünel, 983 Köprü, 4 Havalimanı, 6 Liman)
Tahliye, erişim ve acil yardım koridorları üzerindeki kritik darboğazlar CBS’e işlenmiştir: - KGM Farklı Seviyeli Kavşaklar: O-30 İzmir Çevre Yolu, O-31 İzmir-Aydın ve O-5 İzmir-İstanbul otoyolları ile devlet yolları üzerindeki 115 köprülü kavşak tam enlem/boylam koordinatlarıyla sayısallaştırılmıştır. - Stratejik Karayolu Tünelleri: 75. Yıl Selatin Tüneli (3.043 m), Bayraklı-1 Tüneli (1.876 m), Bayraklı-2 Tüneli (320 m), Belkahve Tüneli (1.600 m), Buruncuk Tüneli (1.050 m) ve Konak Tüneli (1.674 m) SPoF (tek hata noktası) analizine dahil edilmiştir. - Havalimanları & Limanlar: Adnan Menderes Havalimanı (DHMİ), Çiğli Askeri Jet Üssü, Kaklıç ve Selçuk Efes meydanları ile Alsancak Limanı, Aliağa Nemrut Limanlar Bölgesi ve Çeşme Uluslararası Limanı stratejik dış yardım giriş kapıları olarak tescillenmiştir.
3.4. Su, Barajlar ve Taşkın Koruma (8 Baraj, 1.001 DSİ Tesisi, 25 AGİ/TEUS)
Kentsel su temini ve hidrolojik risk azaltma altyapısı modellenmiştir: - İçme Suyu Barajları: İzmir kent merkezinin su ihtiyacının %40’ından fazlasını karşılayan Tahtalı Barajı (287 milyon m³), Balçova Barajı, Ürkmez, Seferihisar, Alaçatı Kutlu Aktaş ve Güzelhisar barajları CBS poligon ve noktalarıyla sisteme bağlanmıştır. - DSİ Taşkın Koruma ve Dere Islah Tesisleri: DSİ 2. Bölge Müdürlüğü envanterindeki 1.001 adet tamamlanmış dere ıslah tesisi ile 425 adet planlama aşamasındaki taşkın önleme projesi çizgi katmanı olarak üretilmiştir. - AGİ ve TEUS İstasyonları: Akarsu debilerini anlık izleyen 22 Akım Gözlem İstasyonu (AGİ) ile 3 Taşkın Erken Uyarı Sistemi (TEUS) istasyonu erken uyarı sensör katmanı olarak sisteme entegre edilmiştir. - İZSU Ana Çelik Boru Ağı: 29.464 segmentten oluşan 1.450 km uzunluğundaki ana isale çelik boru hattı verisi işlenerek kentin ana su omurgası doğrulanmıştır.
3.5. 30 Ekim 2020 Samos–İzmir Depremi Hasar Tespiti (215.603 Bina, 1.710 Ağır/Orta Hasar Noktası)
Projenin en kritik veri kazanımlarından biri olan kesin hasar tespit kütüğü eksiksiz olarak işlenmiştir: - İncelenen Toplam Bina: İzmir genelinde 215.603 tekil bina. - Hasar Dağılımı: * Yıkık: 177 bina * Acil Yıktırılacak: 4 bina * Ağır Hasarlı: 967 bina * Orta Hasarlı: 567 bina * Az Hasarlı: 7.141 bina * Hasarsız: 170.628 bina * Girilemedi / Tespit Dışı: 28.700 civarı - Noktasal CBS Katmanı: 1.710 adet Yıkık, Acil Yıktırılacak, Ağır ve Orta hasarlı bina; mahalle, sokak, yapım yılı, kat sayısı ve koordinatlarıyla harita üzerine kırmızı/turuncu risk pinleri olarak işlenmiştir. Özellikle Bayraklı (Manavkuyu, Mansuroğlu, Adalet), Bornova ve Seferihisar hasar odakları zemin büyütmesi ve bina yaşı katmanlarıyla çakıştırılmıştır.
3.6. MTA 2026 Resmî Diri Fay Haritası (1.102 Aktif Fay Segmenti)
MTA Genel Müdürlüğü tarafından 2026 yılında güncellenen Türkiye Diri Fay Haritası (TDFH 2026) verisi ayıklanarak İzmir ve yakın etki alanındaki 1.102 fay segmenti vektörel olarak sisteme kazandırılmıştır: - İzmir Fayı: Bornova-Konak-Balçova-Güzelbahçe graben güney sınırı (Holosen aktif). - Tuzla Fayı: Doğanbey’den Gaziemir-Bornova yönüne uzanan sağ yönlü doğrultu atımlı fay. - Gülbahçe ve Seferihisar Fay Zonları: Karaburun yarımadası ve 30 Ekim depremi artı gerilme sahası. - Gediz ve Büyük Menderes Graben Fayları: Menemen, Kemalpaşa ve güney aksındaki normal fay sistemleri. - Soma-Kırkağaç ve Bergama Fayları: Kuzey aksındaki sismik kaynaklar.
3.7. Meteoroloji ve İklim Ekstremleri (1970–2026 Zaman Serisi)
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verileri işlenerek 12 meteoroloji istasyonu (Dikili, Çiğli, Adnan Menderes, Güzelyalı, Çeşme, Bergama, Bornova, Ödemiş vb.) için: - Tüm zamanların maksimum sıcaklık rekorları ve gerçekleşme yılları, - Günlük maksimum yağış pikleri (ani taşkın riski), - 30°C ve 25°C üzeri gün sayıları (tropikal gece ve kentsel ısı adası göstergeleri), - 12 aylık Standart Yağış İndeksi (SPI) kuraklık katsayıları hesaplanarak climate_extremes.json dosyasına dönüştürülmüştür.

BÖLÜM 4: GÜNCELLENEN VERİ YETERLİLİK VE BOŞLUK ANALİZİ MATRİSİ
Proje başlangıcında hazırlanan 03_data/data_inventory.md kütüğündeki kritik veri boşlukları bu entegrasyonla birlikte büyük ölçüde kapatılmıştır (Tablo 2):
Tablo 2: Veri Yeterlilik Matrisi Öncesi ve Sonrası (DATA-1 Karşılaştırması)
	#
	Veri Seti / Katman
	Eski Yeterlilik
	Yeni Yeterlilik
	Kapatılan Boşluk ve Yapılan Entegrasyon

	1
	Diri Faylar ve Fay Tamponları
	C (Eksik)
	A (Tam Karar Kalitesi)
	MTA 2026 TDFH shapefile’ı intikal etti; 1.102 segment CBS’e aktarıldı.

	2
	2020 Deprem Hasar Verisi
	B (Tablosal)
	A (Tam Karar Kalitesi)
	215.603 bina kütüğü ve 1.710 nokta koordinatlı hasar haritası oluşturuldu.

	3
	Hastaneler ve Sağlık Tesisleri
	B (Kısmi)
	A (Tam Karar Kalitesi)
	66 hastane, 129 112 acil istasyonu, 497 ASM tam koordinatlı olarak işlendi.

	4
	Yaşam Destek Şebekeleri (Enerji/Gaz)
	C (Eksik)
	A (Tam Karar Kalitesi)
	TEİAŞ 109 trafo, 128 EİH hattı, BOTAŞ 28 doğalgaz boru hattı CBS’e işlendi.

	5
	Su ve Taşkın Şebekeleri
	C (Eksik)
	A/B (İleri Derece)
	İZSU 1.450 km çelik boru, DSİ 1.001 taşkın tesisi, 8 baraj, 25 AGİ/TEUS bağlandı.

	6
	Sanat Yapıları (Köprü/Tünel/Kavşak)
	B (Kısmi)
	A (Tam Karar Kalitesi)
	KGM 115 kavşak, 6 tünel, 983 köprü envanteri koordinatlandırıldı.

	7
	Acil Toplanma & Barınma Alanları
	C (Liste)
	A (Tam Karar Kalitesi)
	AFAD ve İBB resmi 2.428 toplanma alanı poligon ve kapasiteleriyle bağlandı.

	8
	İklim Ekstremleri ve Kuraklık
	B (Genel)
	A (Tam Karar Kalitesi)
	12 istasyonun 1970–2026 50+ yıllık sıcaklık/yağış/SPI serileri modellendi.



BÖLÜM 5: UZMAN GÖREV DAĞILIMI VE ÇOKLU TEHLİKE VERİ AKIŞ MODELİ
Toplantı kararları uyarınca oluşturulan veri akışı Şekil 1’de özetlenmektedir:
[AFAD / Paydaş Kurumlar Ham Veri Paketi (2.15 GB)]
                        │
                        ▼
       [Koordinasyon Veri İşleme & CBS Merkezi]
       (WGS84 / EPSG:5253 Standartlaştırması, QA/QC)
                        │
     ┌──────────────────┼──────────────────┬──────────────────┐
     ▼                  ▼                  ▼                  ▼
[Hasan Sözbilir]  [Egemen Aras /    [Onur Pekcan]      [Hilmi Evren Erdin]
                  Uğur Serencam]
- MTA 2026 Fay    - DSİ Taşkın      - BEKRA Tesisleri  - Mahalle Karar Destek
- Sismotektonik   - AGİ/TEUS        - NaTech Analizi   - F-BWM Sentezi
- Zemin/Sıvılaşma - İklim Ekstremi  - Kritik Varlık    - Kentsel Sistemler
     │                  │                  │                  │
     └──────────────────┼──────────────────┴──────────────────┘
                        ▼
      [Entegre Çoklu Tehlike Kırılganlık Modeli]
                        │
                        ▼
      [Canlı Web Platformu & Karar Destek v3.8]
      (https://geophilo.com/resilient-izmir/)
· Prof. Dr. Hasan Sözbilir: MTA 2026 diri fay haritası segment geometrileri, paleosismolojik aktivite sınıfları ve zemin sıvılaşma/büyütme ilişkileri.
· Doç. Dr. Egemen Aras & Dr. Uğur Serencam: DSİ taşkın koruma tesisleri, AGİ/TEUS debi piki eşikleri ve meteorolojik aşırı yağış/kuraklık modelleri.
· Doç. Dr. Onur Pekcan: Üst seviyeli BEKRA endüstriyel tesisleri (Aliağa TÜPRAŞ, PETKİM, STAR, EGEGAZ), tehlikeli madde depolama ve çoklu tehlike kritiklik matrisi.
· Prof. Dr. Hilmi Evren Erdin: Mahalle ölçeğinde (1.317 mahalle) 15 uzmanlı F-BWM ağırlık setiyle kentsel sistem kırılganlığı, erişilebilirlik ve önceliklendirme sentezi.
· Doç. Dr. İsmail Çağrı Özcan: S-01’den S-06’ya yatırım stratejileri için Fayda-Maliyet Analizi (CBA) ve Üçlü Temettü modellemesi.

BÖLÜM 6: RESILIENT IZMIR WEB CBS KARAR DESTEK PLATFORMU ENTEGRASYONU (v3.8)
Yapılan veri işleme çalışmaları neticesinde https://geophilo.com/resilient-izmir/ (ve https://geophilo.com/izmir/) adresinde yayında olan platform v3.8 sürümüne yükseltilmiştir: 1. Kritik Altyapı Katmanı (991 Tesis): Harita üzerinde sektör bazlı ikonlarla (Sağlık için kırmızı hastane/ambulans, Enerji için sarı şimşek, Ulaştırma için mavi kavşak/tünel, Su için camgöbeği baraj, Acil durum için yeşil kalkan, Sanayi için mor fabrika) tıklandığında operatör, kapasite ve kritiklik derecesini gösteren detaylı pop-up pencereleri. 2. 2020 Deprem Hasar Katmanı (1.710 Nokta): 30 Ekim 2020 depreminde Yıkık, Acil Yıktırılacak, Ağır ve Orta hasar alan binaların tekil koordinatları haritada görüntülenebilir hale getirilmiştir. 3. Şebeke Hatları (1.157 Çizgi): TEİAŞ yüksek gerilim iletim hatları, BOTAŞ doğalgaz boru hatları ve DSİ dere ıslah koruma şebekeleri vektörel çizgi olarak haritaya açılıp kapatılabilir katman olarak eklenmiştir. 4. MTA 2026 Diri Fayları (1.102 Segment): Güncel fay çizgileri aktivite türüne göre (Holosen kırmızı kalın, Kuvaterner turuncu kesikli) stilize edilmiştir. 5. İlçe Karnesi ve Mahalle Raporlarına Hasar/Altyapı Eklemesi: 30 ilçe ve mahalle kartlarına “30 Ekim 2020 Deprem Hasar Bilgisi” ve “Mevcut Kritik Altyapı Tesisleri Sayısı” canlı metrik olarak dahil edilmiştir.

BÖLÜM 7: SONUÇ VE 31 ARALIK HEDEFİ YOL HARİTASI
AFAD veri paketinin başarıyla sisteme entegre edilmesiyle birlikte proje, en kritik darboğazı olan “veri temini ve doğrulaması” aşamasını tam başarıyla tamamlamıştır.
Önümüzdeki dönem takvimi: - Ekim 2026: İlgili alan uzmanları hocalarla işlenmiş veri setlerinin paylaşılması; When2Meet üzerinden belirlenecek haftalık teknik koordinasyon toplantılarının sürdürülmesi. - Ekim Sonu: Teknik, iletişim ve psikososyal çalışma gruplarının katılımıyla genişletilmiş Proje İlerleme Çalıştayı’nın gerçekleştirilmesi. - Kasım 2026: Kademe-B yapısal hasar ve güçlendirme modelinin (Bayraklı, Bornova, Konak) kesinleştirilmesi; ekonomik CBA analizlerinin tamamlanması. - Aralık 2026: Nihai Bütünleşik D1 Raporunun (TR & EN) ve Karar Verici Yönetici Sunumlarının tamamlanarak 31 Aralık 2026 tarihinde Dünya Bankası ve AFAD’a teslimi.
Bu rapor ve eki olan veri kütükleri, projenin açık, şeffaf, izlenebilir ve uluslararası standartlara tam uyumlu biçimde ilerlediğinin resmî kanıtıdır.
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