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1. YÖNETİCİ ÖZETİ VE PROTOKOLÜN AMACI
1 Ekim 2026 tarihli Teknik Koordinasyon Toplantısı’nda alınan stratejik kararlar ve Prof. Dr. Evren Erdin başkanlığında yürütülen teknik değerlendirmeler doğrultusunda; AFAD tarafından konsorsiyuma intikal ettirilen 2,15 GB hacmindeki kurumsal veri paketi başarıyla sisteme işlenmiş, mekânsal taksonomisi tamamlanarak Resilient İzmir Web Karar Destek Platformu v3.8 üzerine canlı olarak entegre edilmiştir.
Entegre edilen 2,15 GB paket kapsamında: 1. 991 Kritik Altyapı Nokta Varlığı: Sağlık (692), Enerji (109), Ulaşım (131), Su/Baraj (33), Afet Yönetimi/Emniyet (13), Kritik Sanayi/BEKRA (8) ve Gıda Lojistiği (5) tesisleri koordinatlı olarak taranmıştır. 2. 1.157 Şebeke ve İletim Hattı: TEİAŞ yüksek gerilim iletim hatları, BOTAŞ doğalgaz boru hatları ve DSİ taşkın koruma kanalları sisteme aktarılmıştır. 3. MTA 2026 Güncel Diri Fay Segmentleri: İzmir ili genelindeki 1.102 diri fay parçası sismotektonik veri tabanına bağlanmıştır. 4. Hasar Tespit Kütüğü: 30 Ekim 2020 depremi sonrası ÇŞİDB ve AFAD tarafından incelenen 215.603 binaya ait hasar kayıtları (1.710 ağır hasarlı/yıkık bina noktası) mahalle ölçeğinde eşleştirilmiştir.
Bununla birlikte, teknik toplantı özetinde de açıkça ifade edildiği üzere, projenin Çoklu Tehlike Kırılganlık Modeli (Multi-Hazard Vulnerability) ve Doç. Dr. İsmail Çağrı Özcan tarafından yürütülen Fayda-Maliyet Analizi (CBA - Cost-Benefit Analysis) bileşenlerinin %60 seviyesinden %100 analitik kesinliğe ulaşması için eksik kalan %40’lık veri envanterinin paydaş kurumlardan ivedilikle temin edilmesi gerekmektedir.
İşbu protokol; eksik verilerin kurum kurum resmi talep listesini, veri tabanı şemalarını, alan uzmanı hocaların çıktı entegrasyon yöntemini ve ortak kurumsal bulut (Drive/Nextcloud) hiyerarşisini kayıt altına almaktadır.

2. EKSİK KALAN %40 VERİ ENVENTARİ VE KURUMSAL TALEP MATRİSİ
Aşağıdaki matris, 15 Eylül 2026 tarihli CBA Veri Gereksinimleri ve ToR T5–T9 standartları gereğince AFAD koordinasyonunda ilgili bakanlık ve yerel kurumlardan resmi yazıyla talep edilecek veri kalemlerini tanımlar:
	Sıra
	İlgili Kurum / Kuruluş
	Talep Edilen Veri Seti
	Gerekli Format / Nitelik
	Resilient İzmir Modelinde Kullanım Alanı
	Öncelik Derecesi

	01
	T.C. Sağlık Bakanlığı (İl Sağlık Müd.)
	66 Hastane & 497 ASM için: Yapım Yılı, Taşıyıcı Sistem Türü (C1/C2/S1), Sismik İzolatör Durumu, Yatak Kapasitesi ve Jeneratör Yakıt Rezervi.
	Excel / Tabular (.xlsx, .csv)
	Kritik Altyapı Yapısal Kırılganlık İndeksi, Kesinti Zarar Fonksiyonu
	Kritik (P1)

	02
	T.C. Millî Eğitim Bakanlığı (İnşaat Emlak D.)
	850+ Okul binasının yapım yılı, MEB/İSMEP güçlendirme geçmişi ve derslik/öğrenci sayıları.
	Excel / SHP
	Deprem Anı Toplanma ve Tahliye Kapasitesi, Sosyoekonomik Kırılganlık
	Kritik (P1)

	03
	TEİAŞ 3. Bölge & GDZ Elektrik
	12 Trafo Merkezinin (TM) fider bazlı servis etki alanları (mahalle eşleşmesi) ve trafo kurulu güçleri (MVA).
	GIS (.shp / .geojson) veya Hat Şeması
	Altyapı Bağımlılık & Kaskat Şebeke Kesinti Simülatörü
	Kritik (P1)

	04
	İZSU Genel Müdürlüğü (İBB)
	Ana içme suyu iletim hatları, arıtma tesisleri, terfi pompaları ve basınç zonlama vanalarının topolojik şebeke grafı.
	GIS (.gdb / .shp)
	SPoF (Tek Hata Noktası) ve Su Dağıtım Kesinti Analizi
	Yüksek (P2)

	05
	İzmir Ulaşım Merkezi (İZUM)
	Karayolu ana arterleri kavşak araç sayımları, kritik koridor ortalama seyir hızları ve servis seviyesi (LOS) verileri.
	API / Saatlik CSV
	VOT (Zaman Değeri) ve Alternatif Rota Ulaşım Gecikme Maliyeti
	Yüksek (P2)

	06
	ÇŞİDB (Kentsel Dönüşüm Bşk.)
	İzmir geneli 2026 yılı resmi m² yapı güçlendirme ve yeniden yapım birim maliyetleri (Sınıf III-B, IV-A, IV-C).
	Resmi Tebliğ / Tablo
	S-02 Bina Güçlendirme Paketi CAPEX ve FGB Doğrulaması
	Yüksek (P2)

	07
	İzmir Sanayi & Ticaret Odaları (EBSO/İZTO)
	OSB’ler (Aliağa, Çiğli, Torbalı, Kemalpaşa) bazında günlük ortalama brüt üretim/katma değer kaybı katsayıları.
	Sektörel İstatistik Raporu
	İş Kesintisi (Business Interruption) Çarpanı
	Orta (P3)

	08
	MTA & AFAD Deprem Dairesi
	İzmir ve yakın çevresindeki derin sondaj kuyusu zemin sınıfı (, ZD-ZE zemin dağılımı ve rezonans periyotları).
	Noktasal Zemin Kütüğü (.xlsx)
	Mikro-bölgeleme ve Zemin Büyütmesi Göstergesi ()
	Orta (P3)



3. DOÇ. DR. İSMAİL ÇAĞRI ÖZCAN CBA MODELİ İÇİN EKONOMETRİK PARAMETRELER
Fayda-Maliyet Analizinin (CBA) Dünya Bankası Yatırım Kurulu standartlarında nihai hale getirilmesi için aşağıdaki ekonometrik parametre seti uzlaştırılmıştır:
3.1. İstatistiksel Hayat Değeri (VSL - Value of Statistical Life)
· Dünya Bankası Türkiye Referans Değeri: 1.450.000 USD (Satın Alma Gücü Paritesi - PPP bazlı).
· İzmir Yerelleştirilmiş GSYH Ağırlıklı Değer (Önerilen): 1.820.000 USD
(Gerekçe: TÜİK 2024 İl Düzeyinde Kişi Başına GSYH verilerine göre İzmir, Türkiye ortalamasının %25,8 üzerinde yer almakta olup kentsel sermaye ve insan sermayesi yoğunluğu daha yüksektir).
· Konservatif Taban Değer (Alt Sınır): 950.000 USD (Salt asgari tazminat ve tedavi maliyetleri tabanı).
3.2. Sosyal İskonto Oranı () ve Değerlendirme Ufku ()
· Merkezi Taban Senaryo:  – , Zaman Ufku  Yıl.
· Duyarlılık Sınırları:  (Gelecek kuşaklar/çevresel altyapı) ile  (Yüksek sermaye maliyeti).
3.3. İşgöremezlik ve Dolaylı Kesinti Çarpanı (Business Interruption Multiplier - )
· Standart Kentsel Alan:  doğrudan fiziksel hasar.
· Kritik Sanayi ve Lojistik Koridoru (Aliağa - Menemen - Torbalı):  –  (Tedarik zinciri kopması ve liman duruş maliyetleri dahil).

4. ORTAK KURUMSAL BULUT (GOOGLE DRIVE / NEXTCLOUD) HİYERARŞİSİ
Teknik toplantıda AFAD yetkilileri ve Evren Erdin Hoca tarafından mutabık kalınan “veri gizliliği, versiyon karmaşasının önlenmesi ve hocaların birbirlerinin çıktılarını eşzamanlı görebilmesi” ihtiyacına istinaden aşağıdaki 5 Seviyeli Klasör Mimarisi kurulmuştur:
[RESILIENT_IZMIR_CLOUD_ROOT]
│
├── 📁 01_RAW_INSTITUTIONAL_DATA (Salt Okunur / Read-Only Arşiv)
│   ├── 📁 AFAD_Official_Package_202609 (2.15 GB Orijinal Paket)
│   ├── 📁 IBB_GIS_Layers (Toplanma alanları, itfaiye, mezarlıklar)
│   ├── 📁 TUIK_2024_Demographics (Mahalle nüfus, yaş, bina dağılımları)
│   └── 📁 DASK_and_Building_Registers (2020 hasar tespit kütüğü)
│
├── 📁 02_PREPROCESSED_EXPERT_LAYERS (Alan Uzmanı Hocaların Çalışma Alanı)
│   ├── 📁 Geo_Seismic_Hazard (Deprem ivmesi, diri faylar, sıvılaşma)
│   ├── 📁 Hydro_Coastal_Flood (Taşkın debileri, tsunami basma derinliği)
│   ├── 📁 Structural_Building_Stock (Tipoloji, kat sayısı, dönem kütükleri)
│   ├── 📁 Transportation_Network (Yol ağı grafı, köprüler, SPoF noktaları)
│   └── 📁 Critical_Infrastructure_Assets (991 tesis yapısal öznitelikleri)
│
├── 📁 03_MULTI_HAZARD_SYNTHESIS (Çoklu Tehlike & Kırılganlık Entegrasyonu)
│   ├── 📁 F_BWM_Weights_and_Matrices (Ağırlık setleri, tutarlılık oranları)
│   ├── 📁 Master_GeoJSON_1317 (1.317 mahalle kanonik gösterge tablosu)
│   └── 📁 Priority_Tiers_A_B_C (Kademe-A/B/C çekirdek sıcak nokta poligonları)
│
├── 📁 04_CBA_AND_FEASIBILITY (Doç. Dr. İsmail Çağrı Özcan Çalışma Alanı)
│   ├── 📁 Input_Financial_Parameters (VSL, birim fiyatlar, iskonto serileri)
│   ├── 📁 Damage_Loss_Functions (Aşılma eğrileri, doğrudan/dolaylı hasarlar)
│   └── 📁 Investment_Packages_S01_S06 (CAPEX, OPEX, BCR, NPV model çıktıları)
│
└── 📁 05_EXECUTIVE_DELIVERABLES (Resmi Teslimat Belgeleri & Web Entegrasyonu)
    ├── 📁 Technical_Reports_PDF_DOCX (D1.1, D1.2, CBA Raporları - TR & EN)
    ├── 📁 Coordination_Toolkits_XLSX (Gösterge matrisleri, Gantt takvimi)
    ├── 📁 HighRes_Atlas_300DPI (51+ tematik harita ve figür atlası)
    └── 📁 Web_Platform_Releases (Cloudflare Pages canlı dağıtım paketleri)
4.1. Kullanıcı Yetkilendirme ve Güvenlik Seviyeleri
	Kullanıcı Rolü
	Yetkili Gruplar
	01_RAW
	02_EXPERT
	03_SYNTHESIS
	04_CBA
	05_DELIVERABLES

	Yönetici (Admin)
	Prof. Dr. Evren Erdin, Proje Koordinatörü
	Tam Yetki
	Tam Yetki
	Tam Yetki
	Tam Yetki
	Tam Yetki

	Alan Uzmanı Hoca
	Sismoloji, Hidroloji, Ulaşım, Yapı Hocaları
	Görüntüle
	Yazma / Yükleme
	Görüntüle
	Görüntüle
	Görüntüle

	Ekonomik Uzman
	Doç. Dr. İsmail Çağrı Özcan
	Görüntüle
	Görüntüle
	Görüntüle
	Yazma / Yükleme
	İnceleme

	Kurum Temsilcisi
	AFAD, Dünya Bankası, İBB Yetkilileri
	Görüntüle
	Görüntüle
	Görüntüle
	Görüntüle
	Resmî İndirme



5. ALAN UZMANLARI İÇİN BİLİMSEL KONSENSÜS VE KALİBRASYON AKIŞI
Platformda devreye alınan “Uzman Konsensüs Setini Dışa Aktar” motoru ile alan uzmanı hocaların bilimsel girdileri şu adımlarla entegre edilecektir:
1. Ön İşleme ve Normalizasyon: Uzman hoca kendi alanındaki ham veriyi işleyerek Seviye 02 klasörüne koyar.
1. Katsayı Kalibrasyonu: Web platformunun Senaryo Simülatörü arayüzünde F-BWM ağırlık kaydırıcılarını disipliner önceliklerine göre test eder.
1. Resmî Konsensüs Dosyası Üretimi: Simülatörden tek tıkla üretilen Resilient_Izmir_Uzman_Konsensus_Seti_[Tarih].json dosyası Seviye 03’e kaydedilir.
1. Model Otomasyonu: Python arka uç motoru bu JSON parametre setini okuyarak 1.317 mahallenin nihai kırılganlık ve öncelik skorlarını resmen kilitler.

6. VERİ GİZLİLİĞİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ TAAHHÜTÜ
Kritik altyapı tesislerinin mekânsal konumları, enerji iletim şebekeleri ve kamu binalarına ait detay veriler; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi hükümlerine uygun olarak korunmaktadır: * Ham kurumsal veriler ve gizlilik dereceli katmanlar kesinlikle kamuya açık (public) yazılım depolarında (GitHub/GitLab) barındırılmaz. * Web platformuna dağıtılan göstergeler Cloudflare Pages Edge Middleware üzerinde SHA-256 şifreli oturum anahtarıyla ve çift faktörlü paydaş parolasıyla (evren / tapu1234) sınırlandırılmıştır. * Kurumlar arası veri transferi yalnızca yetkilendirilmiş kurumsal bulut kasası üzerinden şifreli kanallarla (TLS 1.3) icra edilecektir.

Resilient İzmir Teknik Çalışma Grubu Adına Onay:
Prof. Dr. Evren Erdin & Yusuf Eminoğlu
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Tarih: 02.10.2026
